
泰山玻璃纤维有限公司短切毡生产线扩建项目

竣工环境保护验收意见
根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2026年9月22日，泰山玻璃纤维有限公司在泰安市公司内组织召开了泰山玻璃纤维有限公司短切毡生产线扩建项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位—泰山玻璃纤维有限公司、验收监测单位—济南国科技术服务有限公司、验收报告编制单位—山东诚远生态环境有限公司及2名技术专家（名单附后）组成；验收组听取了该项目环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对项目环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、项目建设基本情况

泰山玻璃纤维有限公司于2023年4月委托山东鲁迪环境科技有限公司对短切毡生产线扩建项目进行环境影响评价，并于2024年9月18日取得泰安市生态环境局岱岳分局批复（泰岱环境审报告表〔2024〕32号）。项目购置短切机、烘炉、卷取机等设备，建设短切毡生产线，项目年产玻璃纤维短切毡8000吨/年。
项目于2024年10月开工建设，并于2026年7月建成并调试。项目新增劳动定员24人，工作制度为12小时/天，年运行300天，共3600小时。

2025年4月24日企业已根据要求取得排污许可证，编号为91370000863056413H001V。根据厂区项目建设进度，于2025年重新申领了排污许可证。
二、工程变动情况

对照项目环评文件及项目实际建设情况，本项目变动情况如下：

成品卷取切边废气经旋风除尘处理后无组织排放，属于治理措施加强；

短切机、撒粉器增加，但不涉及产排污；

3、原辅料用量略有变化。
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施等均未发生重大变动，本项目变动情况不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目废水主要是生活污水，经厂区污水处理站处理后通过市政污水管网排入龙泉水务（泰安）有限公司处理，最终排入大漕河。

2、废气

（1）有组织废气

本项目有组织废气主要为烘干废气、天然气燃烧废气、烧网废气。烘干废气经燃烧室燃烧处理后经炉前、炉中、炉后三处分别收集，其中炉前炉后为集气罩收集，炉中为负压收集，收集后废气通过3根距地面21米高排气筒（P1、P2、P3）排放；烧网废气经侧吸风收集后通过1根距地面21米高排气筒（P4）排放。

（2）无组织废气

本项目无组织废气主要是未收集的烘干、烧网废气以及成品卷取切边废气；成品卷取切边废气经旋风除尘处理后无组织排放。

3、噪声

本项目噪声主要是短切机、风机等噪声，项目采取选用低噪声设备；采用隔声、消声等措施；加强管理。

4、固废

本项目产生的固体废物主要包括废丝、不合格品及边角料、废粘结剂包装、废机油桶、职工生活垃圾。不合格品和边角料收集后外售处理；废粘结剂包装、废机油桶属于危险废物，收集后委托有资质单位处置。

四、环境保护设施调试运行效果

验收监测报告表明：2026年07月31日~08月01日进行了验收监测，在验收监测期间，对企业生产工况、负荷进行了调查，该项目各工序生产工况稳定，生产负荷为80%。

1、废水

本项目废水主要是生活污水。公司污水处理站出口pH范围为6.8～7.1（无量纲），COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油两日均值最大值分别为70mg/L、28.5mg/L、11mg/L、0.073mg/L、7.37mg/L、0.26mg/L、1.32mg/L，检测结果各项指标均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及其修改单和龙泉水务（泰安）有限公司进水水质要求。

2、废气

有组织废气：由废气监测结果可知，P1、P2、P3、P4排气筒颗粒物的最大排放浓度分别为1.2mg/m³、1.9mg/m³、1.3mg/m³、1.8mg/m³，最大折算浓度分别为5.0mg/m³、4.1mg/m³、6.5mg/m³、7.0mg/m³，最大排放速率分别为0.00551kg/h、0.0214kg/h、0.00785kg/h、0.0111kg/h；P1、P3、P4排气筒SO2未检出，P2排气筒SO2的最大排放浓度为3mg/m³，最大折算浓度为7mg/m³，最大排放速率为0.0349kg/h；P1、P3、P4排气筒NOx未检出，P2排气筒NOx的最大排放浓度为9mg/m³，最大折算浓度为19mg/m³，最大排放速率为0.107kg/h；P1、P2、P3、P4排气筒VOCs的最大排放浓度分别为3.39mg/m³、11.3mg/m³、2.46mg/m³、0.98mg/m³，最大排放速率分别为0.0148kg/h、0.132kg/h、0.0150kg/h、0.00614kg/h；P1、P2、P3、P4排气筒烟气黑度均<1级。颗粒物、SO2、NOx的排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2玻璃工业大气污染物排放浓度限值中的重点控制区排放限值要求（10mg/m3、50mg/m3、100mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（1.995kg/h、2.685kg/h、0.805kg/h）；烟气黑度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2玻璃工业大气污染物排放浓度限值中的重点控制区排放限值要求（<1级）；VOCs的排放浓度和速率满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表1中Ⅱ时段非金属矿物制品业标准要求（20mg/m3、6kg/h）。

无组织废气：厂界无组织排放的颗粒物、SO2、NOx最大排放浓度分别为0.341mg/m³、0.014mg/m³、0.018mg/m³，VOCs最大排放浓度为1.19mg/m³，项目厂界颗粒物无组织排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3除水泥外的其他建材无组织浓度限值要求（1.0mg/m³）；项目厂界SO2、NOx无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（0.4mg/m³、0.12mg/m³）；厂界VOCs无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度要求（2.0mg/m³）。厂区内颗粒物、VOCs最大排放浓度分别为0.383mg/m³、2.46mg/m³，厂区内颗粒物、VOCs无组织排放浓度满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1限值（监控点处1h平均浓度值：3mg/m³、5mg/m³）。

3、噪声

噪声监测结果表明，厂界昼间、夜间噪声值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间：65dB（A），夜间：55dB（A））。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要包括废丝、不合格品及边角料、废粘结剂包装、废机油桶、职工生活垃圾。不合格品和边角料收集后外售处理；废粘结剂包装、废机油桶属于危险废物，收集后委托有资质单位处置。

固体废物均得到妥善处置，未对环境造成二次污染。一般工业固体执行《中华人民共和国生态环境法典》中的的要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

5、环境风险防范措施

化粪池、污水管道、危废暂存间已进行重点防渗处理，生产设备、设施运行设专人监管，设备定期检验和维修，加强职工安全环保生产教育，建立各种安全规章制度。预案？
6、总量

本项目颗粒物、SO2、NOx、VOCs的排放量均能够满足总量控制要求。

7、排污许可证

2025年4月24日企业已根据要求取得排污许可证，编号为91370000863056413H001V。

五、验收结论

根据验收监测及调查，项目建设过程中执行了建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，落实了环评报告表及其批复要求的环保措施，污染物达标排放，满足总量控制指标要求。项目具备建设项目竣工环保验收条件，通过验收。
六、后续工作建议

1、继续加强厂区绿化，从而达到净化空气、隔声降噪、美化环境的效果；

2、加强生产管理，确保各污染物达标排放，严格按规程操作，加强设备巡检，防止环境风险事故的发生；

3、加强环保设施的日常维护检修，加强管理，保障厂区各项污染物达标排放；

4、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开。

附件：泰山玻璃纤维有限公司短切毡生产线扩建项目竣工环境保护验收组人员名单


                                  验收组
2026年9月22日

整改内容

1、补充车间平面布置图，补充分区防渗图；

2、补充粘结剂成分；
3、补充设备变化对产能的影响说明；
4、核实验收调查的运行时间；
5、完善项目产污环节一览表；

6、核实废气处理工艺流程；列表说明废气污染物种类、排放方式、排气筒高度与内径尺寸、排放去向；完善废气导排图；核实排气筒是否需要等效；
7、补充规范化排污口的内容。
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